台南應用科技大學承攬商施工申請書附件一

﹝本單應於施工前填妥後原本交給環安組，承攬商影印一份保留﹞
	履約管理單位
(請購單位)
	
	姓名
	
	電話
	

	承攬商
	
	現場負責人
	

	承攬商入廠車號
	
	電話
	

	申請施工日期
	年      月      日  ~     年      月      日       時 止

	施工作業名稱/內容：
	施工地點：

	以下請承攬商填寫

	工作類別
	□一般作業 
	□油漆作業  □室內(外)裝修   □設備維修 □設備保養作業 
□其他：             

	
	□高風險作業
	□動火作業  □局限空間作業  □高處作業 □吊掛作業  
□開挖作業  □其他：             

	使用工具
	□電焊機 □砂輪機 □研磨機 □電鑽 □切割機 □手工具 □工作燈□施工架 □A字梯(限高兩公尺內) □氧乙炔鋼瓶 □氬氣鋼瓶□高空工作車□營建系車輛 □起重機 □吊籠□其他：            

	潛在危害
	□墜落/滾落 □跌倒 □衝撞 □物體飛落□物體倒塌/崩塌 □被撞 □被夾、被捲 □被刺、割、擦傷 □踩踏/踏穿□溺斃 □與高低溫接觸 □與有害物等之接觸□感電□火災□爆炸□物體破裂□不當動作□化學品洩漏□環保事件□職業病□交通事件□生物性危害□其他：       

	依作業性質
自備防護具
	□施工標示□警示圍籬□三角椎□滅火器□安全帽/鞋  □耳塞 □呼吸防護具□背負式安全帶□安全網□護目鏡□防火毯□施工背心□自主式呼吸器(SCBA) □絕緣手套  □其他：            

	高風險作業
檢附審查資料
	· 高風險作業所需人員機具合格證件現場備妥，相關機具入廠作業前應確認做好各項自主檢查。

	· 作業前已確實瞭解本校「承攬作業危害因素告知單」(如附件)所訂事項，若有違反本須知，導致台南應用科技大學人員傷亡或財產損失時，概由本公司應依法負責賠償。
       承攬商（負責人）簽章:_____________________                

	申請單位完成送審

	申請人
	申請單位主管
	環安組承辦
	環安組組長
	  總務長

	
	
	
	
	


台南應用科技大學承攬作業危害因素告知單附件二

	承攬廠商： 
	負責人： 
	告知日期：      年      月      日

	施工期間： 
	施工地點： 
	施工人數： 

	校方工作環境潛在危害因素（申請單位單位填寫） 

	□ 化學性危害  □ 可燃性氣體  □ 輻射暴露及污染  □ 墜落   □ 感電   □ 缺氧   
□ 生物性危害  □ 粉塵危害    □ 其他               □ 無                           

	申請人： 
	總務處承辦合署： 

	廠商作業危害防止對策（承攬商閱讀並簽名） 

	(一)墜落、滾落 
1. 承攬商雇用勞工從事高架作業時，應依行政院勞動部頒布之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 
2. 二公尺以上地面或牆面開口部分應設置護欄或護蓋；構台、工作台四週應設置護欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。 
3. 勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全帶，必要時，於其下方設置安全網。 
4. 勞工有下列情事之一者，承攬商不得使其從事高架作業。 
  (1)酒醉或有酒醉之虞者。 (2)身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。 
               (3)情緒不穩定，有安全顧慮者。 (4)勞工自覺不適從事該項工作者。 
(5)其他經主管人員認定者。 
(二)感電
  1. 各承攬商使用之電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。 
  2. 工地電源開關（包含分路開關）所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。 
3. 工區附近如有高壓電線，除應向電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬商於吊舉物件，或搬運長物時，應小心避免碰觸。 
4. 承攬商自行拉設之電線，應架高並加掛標示。 
5. 於二公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。 
6. 電焊機外殼應接地並標示，電焊人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上鋪設防火毯。
(三)崩（倒）塌 
1. 深度1.5公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨時開挖面之上方。 
2. 模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置之方法等妥為設計，支撐材料有明顯損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 
3. 模板支撐、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生崩塌事故。 
4. 施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，防止倒塌。 
5. 模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，防止倒塌。 
6. 施工架應固定於穩固之地面（活動施工架除外），工作台踏板應舖滿，四周應設置欄杆。
(四)物料掉落 
1. 承攬商於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。 
2. 承攬商應嚴格督促所僱勞工進入工作區應配戴安全帽，並扣好顎帶。 
3. 承攬商於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋版、斜離或防護網。 
4. 承攬商於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。 
5. 承攬商應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。 
6. 起重機之吊鉤，應裝設舌片，以防吊物脫落。 
(五)跌倒 
1. 承攬商於每日工作前，應先整頓工作環境。 
2. 施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及妨害勞工動作。 
3. 工作場所地面應平坦，避免鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。 
4. 樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。 
(六)衝撞、被撞 
1. 起重機作業手吊舉物件時，應警慎操作避免搖晃，置撞擊人員或物品。 
2. 抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可以跑步，避免撞傷他人。 
(七)夾、捲、切、割、擦傷 
1. 圓鋸機，研磨機使用時，禁止取下護罩。 
2. 工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉輪等有使勞工被捲、夾、擦傷者，應設防護罩或護欄。 
(八)火災 
1. 嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。 
2. 焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開或鋪蓋防火毯。 
(九)爆炸 
1. 乙炔、氧氣鋼瓶應豎立直放，並加予固定。 
2. 高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。 
3. 工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司派員處理，並設置警戒線，嚴禁煙火。 
(十)缺氧 
1. 承攬商雇用勞工於缺氧作業場所作業時，應依行政院勞動部頒布之「缺氧症預防規則」之規定辦理。 
2. 承攬商雇用勞工從事缺氧作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時應禁止勞工進入。 
3. 勞工進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。 
(十一)交通事故 
1. 營建車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。 
2. 營建車輛於工區內應按規定時速行駛。 
3. 勞工於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 
(十二)中毒 
1. 勞工於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依行政院勞動部頒布之「有基溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。
2. 勞工於上述工作場所作業時，應佩帶合適之防毒口罩。 
3. 勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。 
(十三)溺水 
1. 地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 
2. 勞工於河床作業時，承攬人應隨時注意氣象，如有大雨，豪雨時應即時停止作業，並使勞工退避至安全地帶。 
(十四)物體破裂 
1. 吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。 
2. 安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂割傷人員。 
(十五)粉塵危害 
1. 承攬商雇用勞工從事粉塵作業時，應依行政院勞動部頒布之「粉塵危害預防標準」處理。                   
2. 勞工於粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。 
(十六)踩踏 
高度超過1.5公尺之工作場所，承攬商應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上下之設備。 
(十七)異常氣壓 
1. 承纜商雇用勞工從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應行政院勞動部頒布之「異常氣壓危害預防標準」處理。 
2. 勞工於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。 
3. 從事異常氣壓作業之勞工，應定期實施健康檢查及管理。 
(十八)與高低溫之接觸 
1. 承攬商雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依行政院勞動部頒布之「高溫作業勞工作息時間標準」處理。 
2. 勞工於低溫工作場所作業時，承攬商應提供保暖衣著，供勞工穿著。 
(十九)與有害物之接觸 
承攬商雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或衣著供勞工配戴或穿著。

	□本人（公司）已閱讀並知悉上述內容，將告知相關人員風險並進行危害防止措施;
□若須交付承攬時，將要求承攬人遵守本告知單之規定並確實執行。
□如有違反，本人（公司）將遵照貴校契約罰則及相關規定辦理。

	承攬商/公司名稱:                               負責人姓名及簽章：

承攬商現場作業主管簽章：                     現場安全衛生監督人員簽章：


※本告知單經承攬商與校方使用管理單位協調，並確認各項危害因素與防止對策等注意事項後簽核，與承攬商工作申請書併同備查。 

2

