台南應用科技大學承攬商工作申請書附件一

﹝本單應於施工前填妥後原本交給環安組，承攬商影印一份保留﹞
	履約管理單位
(請購單位)
	
	姓名
	
	電話
	

	承攬商
	
	現場負責人
	

	承攬商入校車號
	
	電話
	

	申請施工日期
	年     月     日~    年     月     日      時 止

	施工作業名稱/內容：
	施工地點：

	以下請承攬商填寫

	工作類別
	□一般作業 
	□油漆作業      □室內(外)裝修    □設備維修 
□設備保養作業  □其他：             

	
	□高風險作業
	□動火作業  □高處作業  □局限空間作業 
□吊掛作業  □開挖作業  □其他：            

	使用工具
	□電焊機  □砂輪機□研磨機□電鑽□切割機□手工具□起重機
□工作燈  □施工架□A字梯(限高兩公尺內) □氧乙炔鋼瓶 
□氬氣鋼瓶□高空工作車□營建系車輛 □吊籠□其他：            

	潛在危害
	□跌倒□被撞□衝撞□溺斃□感電□火災□爆炸
□物體飛落□物體破裂□不當動作□交通事件□被夾、被捲
□墜落/滾落□踩踏/踏穿□化學品洩漏□生物性危害□物體倒(崩)塌
□與高低溫接觸 □被刺、割、擦傷□與有害物等接觸□其他：

	依作業性質
自備防護具
	□施工標示□警示圍籬□三角椎□滅火器□安全帽/鞋□耳塞 
□呼吸防護具□背負式安全帶□安全網□護目鏡□防火毯
□施工背心□自主式呼吸器(SCBA) □絕緣手套□其他：         

	高風險作業
檢附審查資料
	· 高風險作業所需人員機具合格證件現場備妥，相關機具入廠作業前應確認做好各項自主檢查。

	· 作業前已確實瞭解本校「承攬作業風險評估及危害告知單」(如附件)所訂事項，若有違反本須知，導致本校人員傷亡或財產損失時，如有違反，本公司應依相關法令及契約負應負之責任。

承攬商（負責人）簽章:_____________________ 

	申請單位(履約管理單位)完成送審

	申請人
	  單位主管
	環安組承辦
	環安組組長
	總務長

	
	
	
	
	


附件二

台南應用科技大學承攬作業風險評估及危害告知單
	承攬廠商： 
	負責人： 
	告知日期：   年     月     日

	施工期間： 
	施工地點： 
	施工人數： 

	校方工作環境潛在危害因素（履約管理單位填寫） 

	☐ 墜落/滾落（風險：☐高 ☐中 ☐低） ☐ 崩(倒)塌（風險：☐高 ☐中 ☐低）
☐ 感電危害（風險：☐高 ☐中 ☐低）  ☐ 物料掉落（風險：☐高 ☐中 ☐低）
☐ 火災爆炸（風險：☐高 ☐中 ☐低）  ☐ 缺氧/中毒（風險：☐高 ☐中 ☐低）
☐ 夾捲切割（風險：☐高 ☐中 ☐低）  ☐ 衝撞/被撞（風險：☐高 ☐中 ☐低）
☐ 跌倒/踩踏（風險：☐高 ☐中 ☐低） ☐ 化學/輻射（風險：☐高 ☐中☐低）
☐ 粉塵/氣壓（風險：☐高 ☐中 ☐低）
☐ 其他危害：________________（風險：☐高 ☐中 ☐低） 

	(履約管理單位)申請人： 
	總務處： 

	廠商作業危害防止對策（承攬商閱讀並簽名） 

	(一)墜落、滾落 
1.承攬商雇用勞工從事高架作業時，應依行政院勞動部頒布之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 
2.二公尺以上地面或牆面開口部分應設置護欄或護蓋；構台、工作台四週應設置護欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。 
3.勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全帶，必要時，於其下方設置安全網。 
4.勞工有下列情事之一者，承攬商不得使其從事高架作業。 
(1)酒醉或有酒醉之虞者。
(2)身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。
(3)情緒不穩定，有安全顧慮者。
(4)勞工自覺不適從事該項工作者。 
(5)其他經主管人員認定者。 
(二)感電
1.各承攬商使用之電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。 
2.工地電源開關（包含分路開關）所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。 
3.工區附近如有高壓電線，除應向電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬商於吊舉物件，或搬運長物時，應小心避免碰觸。 
4.承攬商自行拉設之電線，應架高並加掛標示。 
5.於二公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。 
6.電焊機外殼應接地並標示，電焊人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上鋪設防火毯。
(三)崩（倒）塌 
1.深度1.5公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨時開挖面之上方。 
2.模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置之方法等妥為設計，支撐材料有明顯損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 
3.模板支撐、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生崩塌事故。 
4.施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，防止倒塌。 
5.模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，防止倒塌。 
6.施工架應固定於穩固之地面（活動施工架除外），工作台踏板應舖滿，四周應設置欄杆。
(四)物料掉落 
1.承攬商於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。 
2.承攬商應嚴格督促所僱勞工進入工作區應配戴安全帽，並扣好顎帶。 
3.承攬商於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋版、斜離或防護網。 
4.承攬商於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。 
5.承攬商應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。 
6.起重機之吊鉤，應裝設舌片，以防吊物脫落。 
(五)跌倒 
1.承攬商於每日工作前，應先整頓工作環境。 
2.施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及妨害勞工動作。 
3.工作場所地面應平坦，避免鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。 
4.樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。 
(六)衝撞、被撞 
1.起重機作業手吊舉物件時，應警慎操作避免搖晃，置撞擊人員或物品。 
2.抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可以跑步，避免撞傷他人。 
(七)夾、捲、切、割、擦傷 
1.圓鋸機，研磨機使用時，禁止取下護罩。 
2.工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉輪等有使勞工被捲、夾、擦傷者，應設防護罩或護欄。 
(八)火災 
1.嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。 
2.焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開或鋪蓋防火毯。 
(九)爆炸 
1.乙炔、氧氣鋼瓶應豎立直放，並加予固定。 
2.高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。 
3.工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司派員處理，並設置警戒線，嚴禁煙火。 
(十)缺氧 
1.承攬商雇用勞工於缺氧作業場所作業時，應依行政院勞動部頒布之「缺氧症預防規則」之規定辦理。 
2.承攬商雇用勞工從事缺氧作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時應禁止勞工進入。 
3.勞工進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。 
(十一)交通事故 
1.營建車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。 
2.營建車輛於工區內應按規定時速行駛。 
3.勞工於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 
(十二)中毒 
1.勞工於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依行政院勞動部頒布之「有機溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。
2.勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施並佩帶合適之防毒口罩。 
(十三)溺水 
1.地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 
2.勞工於河床作業時，承攬人應隨時注意氣象，如有大雨，豪雨時應即時停止作業，並使勞工退避至安全地帶。 
(十四)物體破裂 
1.吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。 
2.安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂割傷人員。
(十五)粉塵危害 
1.承攬商雇用勞工從事粉塵作業時，應依行政院勞動部頒布之「粉塵危害預防標準」處理。
2.勞工於粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。 
(十六)踩踏 
高度超過1.5公尺之工作場所，承攬商應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上下之設備。 
(十七)異常氣壓 
1.承纜商雇用勞工從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應行政院勞動部頒布之「異常氣壓危害預防標準」處理。 
2.勞工於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。 
3.從事異常氣壓作業之勞工，應定期實施健康檢查及管理。 
(十八)與高低溫之接觸 
1.承攬商雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依行政院勞動部頒布之「高溫作業勞工作息時間標準」處理。 
2.勞工於低溫工作場所作業時，承攬商應提供保暖衣著，供勞工穿著。 
(十九)與有害物之接觸 
承攬商雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或衣著供勞工配戴或穿著。

	□本人（公司）已閱讀並知悉上述內容，將告知相關人員風險並進行危害防止措施;
□若須交付承攬時，將要求承攬人遵守本告知單之規定並確實執行。
□如有違反，本人（公司）將遵照貴校契約罰則及相關規定辦理。

	承攬商/公司名稱:                   負責人姓名及簽章：

承攬商現場作業主管簽章：          現場安全衛生監督人員簽章：


※本告知單經承攬商與校方使用管理單位協調，並確認各項危害因素與防止對策等注意事項後簽核，與承攬商工作申請書併同備查。 

2

